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Warszawa, dn. 15.04.2021 r.
Szanowni Państwo.

W celu dokonania szacowania wartości zamówienia Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwraca się z prośbą o podanie szacunkowej wartości zamówienia dotyczącego dostarczenia routera dostępowego Juniper ACX2200.

Router dostępowy Juniper ACX2200 o następującej specyfikacji:
· Router dostępowy wyposażony w minimum 8 portów 10/100/1000BaseT (w tym combo/dual personality RJ45/SFP), 2 poty 10 Gigabit Ethernet SFP+. 
· Router musi posiadać pasywne chłodzenie oraz umożliwiać pracę w rozszerzonym zakresie temperatur -40⁰ do 65⁰C. 
· Interfejsy wyposażone w gniazda SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami SFP typu 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH/ZX, 1000Base-BX zależnie od potrzeb Zamawiającego. Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami SFP+  typu 10GBase-SR, 10GBase-LR, 10GBase-LRM. 
· Router  musi zapewniać możliwość routingu IPv4/IPv6/MPLS z zapewnieniem przepustowości min. 60Gb/s 
· Obsługa minimum: 
a. 20 000 prefiksów IPv4 
b. 64 wirtualnych tablic routingu 
· Urządzenie musi posiadać certyfikację MEF CE 2.0 Compliant. 
 
Oprogramowanie/funkcjonalność 
· Obsługa protokołu NTP 
· Obsługa IGMPv1, v2 oraz V3 
· Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: 
a. IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 
b. IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree 
· Obsługa protokołu LLDP 
· Urządzenie musi zapewniać wsparcie dla 802.1q i 802.1ad oraz umożliwiać elastyczną możliwość manipulacji VLAN ID 
· Obsługę mechanizmów ERPS G.8032v1 i v2 
· Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy MPLS: 
a. Obsługę protokołów dystrybucji etykiet LDP i RSVP 
b. Wsparcie dla mechanizmów RSVP FRR i MPLS-TE 
c. Wsparcie dla mechanizmów IP-FRR/local repair dla OSPF i ISIS 
d. Wsparcie dla BGP-LU 
e. Możliwość uruchomienia następujących usług MPLS 
i. Usług typu Pseudowire Emulation PWE (T-LDP). 
ii. L2VPN w oparciu o sygnalizację z wykorzystaniem protokołu BGP iii. L3VPN w oparciu o sygnalizację z wykorzystaniem protokołu BGP 
· Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z routingiem IPv4/IPv6: 
a. Obsługa OSPFv2 i OSPFv3 (min. 250 routerów per area) 
b. Obsługa ISIS (min. 250 routerów per area) 
c. Obsługa MP BGP (min. 250 sąsiedztw) 
d. Wsparcie dla ECMP z wykorzystaniem informacji L2-L4. 
e. Obsługa BFD z obsługą min. 30@10 ms i 256@100 ms. 
f. Wsparcie dla mechanizmów unicast Reverse Path Forwarding 
· Wsparcie dla mechanizmów QoS 
a. Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) 
b. Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów L2-L4 
c. Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie. 
d. Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast 
e. Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP, MPLS EXP/TOS bits 
f. Obsługa przepełnienia kolejek z wykorzystaniem mechanizmów tail drop i WRED. 
· Wsparcie dla zaawansowanych mechanizmów synchronizacji częstotliwości i/lub czasu,  w tym m.in.: 
a. Urządzenie musi posiadać dedykowane interfejsy zegarujące BITS/1PPS/10Mhz. 
b. Urządzenie musi zapewniać wsparcie dla protokołu IEEE 1588v2 PTP w trybie BC, Transparent z transportem zarówno w warstwie IP jak i Ethernet. 
c. Urządzenie musi wspierać SyncE na interfejsach 1/10 GigabitEthernet. 
Urządzenie musi umożliwiać pracę w trybie hybrydowym SyncE/IEEE 1588v2. 

Zarządzanie i konfiguracja 
· Wsparcie dla mechanizmów role based access control, w tym integracji z zewnętrznymi serwerami AAA RADIUS/TACACS+. 
· Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band 
· Minimum jeden port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie musi mieć możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB 
· Urządzenie musi być wyposażone w port konsoli szeregowej 
· Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją 
· Urządzenie musi umożliwiać tworzenie skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w systemie 
· Urządzenie musi posiadać możliwość definiowania wzorcowej konfiguracji, możliwej do przywrócenia w dowolnym momencie 
· Urządzenie musi zapewniać możliwość weryfikacji poprawności zmian konfiguracyjnych przed ich aktywacją na urządzeniu oraz wersjonowanie zmian konfiguracji, w tym możliwość wycofania ostatnio wprowadzonych zmian 
· Urządzenie musi posiadać wbudowany analizator pakietów 
· Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, HTTPS, SYSLOG, NETCONF – z wykorzystaniem protokołów IPv4 i IPv6 
  
Obudowa 
· Możliwość montażu w szafie rack 19”. Wysokość urządzenia nie może przekraczać 1 U
· Wbudowane redundantne zasilacze AC 230V 

Wyposażenie 
· Oferowany router musi być wyposażony w: 
a. 8 portów 10/100/1000 BaseT, w tym co najmniej 4 typu combo 
b. 2 porty SFP+ 10Gigabit Ethernet SFP+10 Gigabit Ethernet. 
c. Dwie wkładki SFP 1000Base-LR. 
· Wymagane jest, aby moduły SFP/SFP+ oferowane wraz z urządzeniem pochodziły od tego samego producenta co przełącznik celem uniknięcia problemów z serwisowaniem urządzeń.
· Serwisem producenta na okres co najmniej 36 miesięcy.

Osoby do kontaktu:
a) Tomasz Soluch e-mail tsoluch@pfron.org.pl
b) Krystian Perkowski e-mail: krystian.perkowski@pfron.org.pl

Oferty szacunkowe prosimy przesłać drogą elektroniczną - wiadomość wraz 
z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik w formacie PDF - na adres 
e-mail: tsoluch@pfron.org.pl maksymalnie do końca dnia 21.04.2021 r.

Forma płatności: Należność uregulujemy przelewem w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Prosimy o wystawienie faktury VAT na:
Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II nr 13
00-828 Warszawa
NIP 525-10-00-810

Zapytanie ofertowe/szacowanie wartości zamówienia nie stanowi podstaw do roszczeń dotyczących realizacji zamówienia.

PFRON może unieważnić zapytanie/szacowanie na każdym etapie, bez podania przyczyny.

W przypadku unieważnienia postępowania PFRON nie ponosi kosztów postępowania poniesionych przez oferenta.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
· Administratorem danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, telefon 22 50 55 500
· Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych to: adres: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, e-mail: iod@pfron.org.pl
· Dane przetwarzane są:
1. w celu zawarcia i wykonywania łączącej Zamawiającego i Wykonawcę umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b) RODO,
1. po zakończeniu obowiązywania umowy w czasie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania,
· Posiada Pani/Pan prawo do
1. dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
1. sprostowania danych osobowych;
1. usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
1. ograniczenia przetwarzania;
1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
1. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
1. wniesienia skargi do organu, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwia podjęcie współpracy pomiędzy w/w stronami.
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